 **Памятка о соблюдении прав**

**жителям волгог**



За нарушения требований пожарной безопасности

предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ

- на граждан от 5 тыс. до 15 тыс. рублей

- на должностных лиц от 20 тыс. до 30 тыс. рублей

**ил пожарной безопасности**

**радской области**

**В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

* эксплуатировать печи без противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, размером не менее 0,5 х 0,7 метра, а также при наличии прогаров;
* оставлять без присмотра топящиеся печи;
* располагать топливо, другие горючие материалы на предтопочном листе;
* применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
* топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;
* перекаливать печи;
* использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

**чтобы предотвратить пожар:**

* приобретите бытовой огнетушитель и храните его в доступном месте;
* никогда не курите в постели, не допускайте игру детей со спичками и другими пожароопасными предметами;
* не оставляйте без присмотра электробытовые приборы, а также открытые источники огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.);
* при уходе из дома отключайте электроприборы, перекрывайте газовые краны, закрывайте окна;
* не разогревайте лаки и краски на газовой плите и не сушите белье над газовой плитой;
* исключите сушку белья над открытыми источниками огня (газовые плиты, печи, камины и т.д.);
* при обращении с фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными;
* избегайте захламления путей возможной эвакуации;
* в одну розетку не включайте более двух вилок.

**При эксплуатации газовых приборов запрещается:**

* пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном порядке;
* оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя;
* устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами);
* размещать внутри зданий (помещений) газовые баллоны, за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления.